# Knaus 450 FU Silver Selection

*Die Straßenverkehrsordnung sowie die jeweiligen Hand–bücher/Bedienungsanleitungen etc. haben Vorrang!*

Bad

Toilettenschieber Geschlossen

Dach-HeKi Geschlossen

Regal Gesichert

Seitenfenster Geschlossen

Innenraum

Dach-HeKi Geschlossen

Kühlschrank Geschlossen

Gashähne (3) Geschlossen

Herddeckel Heruntergeklappt

Regale Gesichert

Kleiderschrank Gesichert

Lose Gegenstände Beseitigt

Fahrtrichtung rechts

Markise Eingefahren

Stützen Eingefahren

Fenster Geschlossen

Toilettenklappe Verriegelt

Trittstufe Entfernt

Tür Verriegelt

Stromanschluss Getrennt & Klappe zu

Wasseranschluss Verriegelt

Heck

Fenster Geschlossen

Stützen Eingefahren

Fahrtrichtung links

Stauraumklappe Verriegelt

Fenster Geschlossen

Stützen Eingefahren

Bug

Gasflaschen Zugedreht (Uhrzeigersinn)

Gaskasten Verriegelt

Stützen Eingefahren

Abfahren

Stützen Eingefahren

Rangierhilfe Beidseitig angefahren

Auffahrhilfen Frei & verräumt

Anhängekupplung Eingerastet

Antischlingerkupplung Gesetzt

Feststellbremse Gesetzt

Abreißseil Befestigt via Hollandöse

Deichselschloss Gesetzt

Stecker Gesteckt

Rangierhilfe Gelöst (beidseitig)

Außenspiegel Befestigt & Eingestellt

Beleuchtung Geprüft

Besatzung An Bord

Fahrtunterbrechung

Außenspiegel Gesichert

Deichselschloss Gesichert

Tür Verriegelt

Abstellen

Auflaufbremse/Faltenbalg Expandiert

Zugfahrzeug-Feststellbremse Gesetzt

Wegrollsicherung Gesetzt

Ranghierhilfe Angefahren (beidseitig)

Antischlingerkupplung Gelöst

Feststellbremse Angezogen

Abreißseil Gelöst & verwahrt

Kupplungsverbindung Getrennt

Stützrad Ausgefahren

Deichselschloss Gesetzt

Ausrichten

Ranghierhilfe Angefahren (beidseitig)

Ausrichtung Nivelliert

Feststellbremse Angezogen

Rangierhilfe Gelöst (beidseitig)

Stützen Ausgefahren

Notizen

|  |  |
| --- | --- |
| Maße und Volumen | |
| H Höhe 2,57 m | pR Reifendruck 4,5 bar |
| B Breite 2,32 m | VWf Frischwasser 45 l |
| LG Gesamtlänge 6,69 m | mfb Masse fahrb. 1,07 to |
| LA Aufbaulänge 4,70 m | MzG zul.Ges.m. 1,50 to |
|  | vmax Höchstg. 100 km/h |

  
derivate from [Mediatus](https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mediatus)’ work

|  |  |
| --- | --- |
| ADAC Pannenhilfe | +49 89 22 22 22 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |